**海口市市场监督管理局**

**2023年产品质量市级监督抽查实施细则（护眼灯）**

**海口市市场监督管理局**

**2023年8月**

护眼灯产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次产品抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

2 检验依据

表1 护眼灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.1-2015 |
| 2 | 结构 | GB 7000.1-2015 |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1-2015 |
| 4 | 接地规定 | GB 7000.1-2015 |
| 5 | 螺纹接线端子 | GB 7000.1-2015 |
| 6 | 外部接线和内部接线 | GB 7000.1-2015 |
| 7 | 防触电保护 | GB 7000.1-2015 |
| 8 | 耐久性试验和热试验 | GB 7000.1-2015 |
| 9 | 防尘、防固体异物和防水 | GB 7000.1-2015 |
| 10 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.1-2015 |
| 11 | 耐热、防火和耐起痕 | GB 7000.1-2015 |
| 12 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2017  GB/T 17743-2007 |
| 13 | 辐射电磁骚扰 | GB/T 17743-2017  GB/T 17743-2007 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 7000.1-2015灯具 第1部分：一般要求与试验

GB 7000.4-2007灯具 第2-10部分： 特殊要求儿童用可移式灯具 标准

GB 7000.204-2008灯具 第2-4部分：特殊要求可移式通用灯具

GB/T 17743-2007电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB/T 17743-2017电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。